
;; Memory information ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;
;; Used to define address zones within the ARM address space (Memory).
;;
;;   Name      may be almost anything
;;   AdrSpace  must be Memory
;;   StartAdr  start of memory block
;;   EndAdr    end of memory block
;;   AccType   type of access, read-only (R), read-write (RW) or SFR (W)

[Memory]
;;          Name       AdrSpace  StartAdr    EndAdr      AccType
Memory0  =  FLASH        Memory  0x00000000  0x0000FFFF  R
Memory1  =  HMCRAMC0     Memory  0x20000000  0x20001FFF  RW
Memory2  =  HPB0         Memory  0x40000000  0x4000FFFF  W
Memory3  =  HPB1         Memory  0x41000000  0x4100FFFF  W
Memory4  =  HPB2         Memory  0x42000000  0x4200FFFF  W
Memory5  =  PPB          Memory  0xE0000000  0xE00FFFFF  W
Memory6  =  PORT_IOBUS   Memory  0x60000000  0x600001FF  W

TrustedRanges = true
UseSfrFilter = true

[SfrInclude]
File = ATSAMD21G15L.svd
