<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<flash_board>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Atmel\samd21e17l\samd21e17l-flash.flash</loader>
    <range>CODE 0x00000000 0x0001FFFF</range>
    <rel_offset>0x0</rel_offset>
  </pass>
</flash_board>
